**Załącznik nr 7**

1. **CZĘŚĆ I**

**– Dostawa ciągnika, kosiarki i głowicy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych
w Węgrowie:**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego ciągnika, używanego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.
	2. **Maszyna używana, rok produkcji maszyny – nie starszy niż 2012, przebieg nie większy niż 8 000,00 mtg**
	3. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne
* Ciągnik spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o Ruchu Drogowym” (t.j. DZ.U. z 2021 poz. 450 ze zm.)
* Napęd 4x4
* Skrzynia biegów: manualna, liczba przełożeń przód 54, tył 18
* Silnik: 6 cylindrów, turbodiesel, intercooler
* Moc silnika: minimum 150 KM
* Pojemność silnika: od 6,0 l do 7,0 l
* Skrzynia biegów: manualna
* Rewers: elektro-hydrauliczny
* Sprzęgło: w kąpieli olejowej
* Hamulce: z ABS
* Liczba sekcji hydrauliki zewnętrznej: 3 lewo/prawo, z regulacją przepływu
* Udźwig podnośnika: 6000kg,
* Układ hamulcowy do przyczep: pneumatyczny i hydrauliczny
* Pełna amortyzacja przedniej osi, pełna amortyzacja tylnej osi ze stabilizacją
* Tylny podnośnik TUZ kat. III, 6000kg
* Tylny zaczep ze sprzęgiem automatycznym do przyczep rolniczych/samochodowych
* Przedni podnośnik TUZ, kat II, 3500kg
* Tylny wałek napędowy WOM 540/1000 obr/min
* Siedzenie pneumatyczne
* Fotel dla pasażera
* Zaczep tylny typu HITCH
* Klimatyzacja
* Radio CD
* Szyna zaczepu górnego ze sprzęgiem automatycznym fi38 do przyczep rolniczych/samochodowych
* Listwa ostrzegawcza LED na dachu kabiny, 4 punktowe lampki LED w atrapie chłodnicy, 4 punktowe lampki w tylnej części ciągnika lub dedykowana listwa LED na tylnej ścianie kabiny, lampki koloru pomarańczowego
* Oklejenie maszyny w logo odbiorcy wg ustaleń z Zamawiającym
* Opony drogowe nowe
* Dwa koła zapasowe z oponami drogowymi, o zużyciu bieżnika do 50%
* Pług odśnieżny typu V o zmiennych położeniach odkładnicy, montowany na TUZ, szerokość w pozycji o maksymalnej szerokości roboczej minimum 2800 mm.
* Wysokość: minimum 800 mm, głębokość: minimum 80 mm, kąt skrętu ok. 30 stopni, Hydrauliczna regulacja skrętu, minimum 4 funkcje ze zdalnym pilotem w kabinie, lemiesz oparty na podłożu na wymiennych gumach, stały, bez amortyzacji.
* Ładowacz czołowy dostosowany do typu ciągnika i wydajności instalacji hydraulicznej
* Łyżka do ładowacza czołowego dostosowana do udźwigu ładowacza i wydajności instalacji hydraulicznej
	1. Wymagania dodatkowe
* Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w promieniu do 60 km od siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie
* Pełne wsparcie techniczne po zakupie
* Podręcznik operatora w j. polskim
* Sprzedający musi posiadać serwis wyposażony w materiały eksploatacyjne
* Książka serwisowa producenta lub dealera
* Sprzedający musi posiadać serwis mobilny
	1. Gwarancja
1. Gwarancja mechaniczna na maszynę – min. 6 miesięcy
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu w kraju.
3. **Niezależnie:**

Pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS

* 1. Pozostałe wymagania:
1. Pojazd powinien posiadać minimum 5 litrów paliwa w zbiorniku pojazdu.
2. Wymagane przeszkolenie co najmniej 2 operatorów Zamawiającego z obsługi pojazdu.
	1. Termin dostawy: 30 dni od podpisania umowy
	2. Dodatkowe informacje Zamawiającego:
3. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy niż ZDP Węgrów z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu.
4. Wykonawca na swój koszt wymieni wszystkie płyny eksploatacyjne, wykona przegląd serwisowy wraz z naprawą ewentualnych usterek oraz należycie udokumentuje ten fakt
5. Do odbioru pojazdu Zamawiający powoła komisję, która oceni zgodność partnerów technicznych i eksploatacyjnych z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 (część 1) do SWZ.

**Za dostawę kompletną rozumie się dostawę materiałów, narzędzi, sprzętu, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi dla danej dostawy dokumentami pod rygorem odmowy zapłaty, w tym m.in. atesty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności, wymagania z obowiązującą normą, karty charakterystyki i inne dokumenty wymagane dla dostarczonego towaru.**

**Wykonawca dostarczy pojazd na swój koszt do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23, gdzie dokonany zostanie odbiór techniczny. Odbiór pojazdu przez Zamawiającego nastąpi w godzinach pracy jednostki tzn. od 7:00 do 15:00**

**Cena oferowana powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym cenę zakupu kompletnego, spełniającego wymagania zamawiającego pojazdu, koszty transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego, szkolenie pracowników z bezpiecznej obsługi i konserwacji pojazdu, podatek VAT i inne koszty mające wpływ na kształtowanie ceny.**